****



**Насос ручной однопоточный**

**Модели**

**НРГ-7010, НРГ-7020, НРГ-7035, НРГ-7080, НРГ-7160**


**ПАСПОРТ**

2019 **г. Челябинск**

Настоящий паспорт составлен на насос ручной однопоточный (в дальнейшем насос), предназначенный для нагнетания масла под давлением в гидравлические механизмы для выполнения их функций.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.



**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед. изм. | **Модель** | | | | |
| **НРГ7010** | **НРГ7020** | **НРГ7035** | **НРГ7080** | **НРГ7160** |
| Объём бака (полезный/общий) | л | **1/2** | **2/3** | **3.5/6** | **8/13** | **16/24** |
| Давление (1-я ступень/2-я ступень) | МПа | **1/70** | | | | |
| Подача (1-я ступень/2-я ступень) | см³/дв. ход | **12.5/2.3** | | | | |
| Рабочая жидкость |  | **Масла всесезонные гидравлические:**  **ВМГЗ ТУ 38.101479;**  **МГЕ-10А ОСТ 38.01281** | | | | |
| L | мм | **510** | **550** | **640** | **640** | **640** |
| D | мм | **140** | **140** | **210** | **390** | **560** |
| H | мм | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| A | мм | **350** | **380** | **500** | **500** | **600** |
| B | мм | **80** | **80** | **150** | **330** | **500** |
| C | мм | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** |
| E | мм | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** |
| Вес (без масла) | кг | **7.7** | **8.3** | **9.6** | **13.2** | **17** |

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Насос поставляется в собранном виде.

В комплект поставки входят:

* насос, шт. …………………………………………………....….….1
* паспорт, экз. ……………………………………………………….1
* инструкция по эксплуатации, экз. ……………………………...1

**3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Насос модели \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_заводской №\_\_\_\_\_\_ изготовлен в соответствии с действующей на предприятии технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

М.П.

Подпись лица ответственного за приемку изделия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

4.1. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативно-технической документации и его работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных руководством по эксплуатации.

4.2. Срок гарантии – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

4.3. Дефекты изделия, возникшие по вине изготовителя и выявленные потребителем в течение гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется устранить.

4.4. Гарантийные обязательства не выполняются, если потребитель разбирал и самостоятельно выполнял ремонт изделия в период действия гарантийного срока и при отсутствии паспорта на инструмент.

**5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые заводом-изготовителем по рекламации |
|  |  |  |

Претензии направлять по адресу:

454084 г. Челябинск ул. Проспект Победы дом 160 офис 506

Т/ф 8-800-234-90-46

e-mail: prom.oborud2016@mail.ru

ООО «Промышленное оборудование»